**Příloha ZD č. 6 - Jílovice**

**Obecné technické požadavky na sloupy a výložníky**

**Ocelové sloupy**

Sloupy budou vetknuté bezpaticové oboustranně žárově zinkované. Sloupy budou v místě přechodu do země opatřeny manžetou. Výložníky budou rovněž ocelové žárově zinkované. Sloupy a výložníky budou dimenzované pro svítidla o hmotnosti každého jednoho svítidla max. 15 kg a návětrné ploše každého jednoho svítidla max. 0,1 m2 v uvažované lokalitě.

**Uchazeči doloží katalogové listy, případně další průkazné dokumenty, k použitým výrobkům, dokumentující požadované vlastnosti.**

**Uchazeč zodpovídá za to, že sloupy, výložníky a svítidla budou spolu kompatibilní, stejně jako s dalšími souvisejícími materiály. Provede-li uchazeč změny ve výkazu výměr (které nejsou v rozporu s požadavky zadávací dokumentace vč. příloh a požadavky platných norem), upozorní v nabídce na tuto skutečnost.**